**Уход за керамической плиткой**

Керамическая плитка — один из популярных отделочных материалов, который применяется для облицовки стен и пола в отделке интерьеров, как жилых и не жилых помещений.

2

**Инструменты**



3

**Материалы**



4

**Выбор моющего средства**

**Рекомендованы**



Теплая вода плюс несколько капель стеклоочистителя для придания блеска (ежедневная уборка)



Моющие средства без мыла

**Не желательно применение**



Моющих средств на кислотной основе.

Абразивных (содержащих частички песка) средств

Мыло, в состав которого входят органические кислоты и жиры

5

**Некоторые советы**

* Керамическую плитку можно чистить мелом, растворенным в воде. После того, как вы «побелили» плитку просто протрите ее сухой тряпкой. Это придаст плитке блеск и обновленный вид.
* Блеск можно придать при помощи тряпки смоченной денатуратом (при использовании этого средства необходимо проветривать помещение).
* Кафель хорошо мыть водой с нашатырным спиртом (в соотношении 2 - 3 ст. л. на 1 л). После мытья поверхность кафеля протирают мягкой тряпкой (идеально – замшевой)
* Если нужно удалить жир, лучше заменить нашатырный спирт на столовый уксус (3-15%), пропорции те же. Если загрязнение сильное можно использовать неразбавленный уксус, но сразу после удаления пятна его необходимо смыть водой.

6

**Процесс работы**

**Этап 1 — сухая уборка**



* При помощи пылесоса (при его отсутствии, можно воспользоваться щеткой для пола с мягкой щетиной и совком) удалить с поверхности пола сухую грязь и прочий мусор.



**Внимание!**

Не стоит использовать щетку с жесткой (железной) щетиной.

 **Этап 2 – влажная уборка**



* Очистить поверхность плитки при помощи губки или тряпки, используя моющие средства мягкой консистенции (без мыла).

**Внимание!**

В отдельных случаях образовавшиеся на плитке загрязнения требуют немедленного очищения. Удалить жир с плитки можно раствором из воды и соды, чернила и цветные красители — бытовым отбеливателем, кровь убирается отбеливателем или перекисью водорода.

7

**Способы защиты плитки**

**Использование внешних средств защиты от грязи.**



* Перед входом в помещение, отделанное керамической плиткой, желательно положить жесткий коврик или решетку, которая соберет большее количество принесенной вами с улицы песка и пыли.

 **Обработка поверхности керамической плитки защитными средствами.**



* Об